{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["工程项目投标总价表","分部分项工程量清单计价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程项目投标总价表","index":0,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"hidden":true,"merged":[[0,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[45,0,45,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程项目投标总价表"]
[]
["工程名称:敬亭山南大门公厕周边绿化工程"]
["序号","单项工程名称","金额\r\n（元）","其中（元）"]
[{"$nulls":3},"安全防护、文明施工费","规费","评标价"]
["一","投标人部分",0,0,0,0]
["1","敬亭山南大门公厕周边绿化工程",{"v":26258.6,"d":"26258.60"},493.75,2156.17,23608.68]
[null,"总承包服务费",0,0,0,0]
["二","招标人部分",0,0,0,0]
[null,"预留金",0,0,0,0]
[null,"材料购置费",0,0,0,0]
["三","合  计",{"v":26258.6,"d":"26258.60"},493.75,2156.17,23608.68]
{"$rows_empty":33}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.46】"]

{"sheet":"分部分项工程量清单计价表","index":1,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[30,0,30,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单计价表"]
[]
["工程名称:敬亭山南大门公厕周边绿化工程                               第&P页共&S页"]
["序号","项目编码","项  目  名  称","项目特征","计量单位","工程数量"]
[]
["1","050101006001","整理绿化用地","1、土壤类别：现场自然土\r\r\n2、去除杂物，清除场地内的垃圾和石块及绿岛内杂草，弃距自行勘查\r\r\n3、就现状按竖向设计要求进行场地换土、造型及堆坡，施工范围内含所有土方挖、填、运及场地平整。\r\r\n4、现场高低不均，自行调配，对不满足种植需求的土壤，需更换土，且必要满足图纸对种植土30cm厚度，投标人应详细考察现场，并结合图纸设计要求，作出详细测算，中标后不再调整。\r\r\n5、因场地测绘已前期做了，高出或低于设计标高的，结合图纸设计要求进行调整，余、缺土工程量、运距等由投标人自行测算综合考虑报价。\r\r\n6、土场费、土源费均含在子目内，不单独列项。\r\r\n7、对场地土方进行细整平整度满足设计要求，设计对苗木种植最低要求。草坪铺植区域要求整理地形平整顺滑。\r\r\n8、因现场部分路侧石已安装到位，如施工中有损坏，及时修复，费用自理。\r\r\n9、其他要求:未尽事宜详见设计图纸\r\r\n","m2",{"v":324.4,"d":"324.400"}]
["2","040801007001","拆除混凝土结构","拆除原混凝土地面","m3",{"v":7,"d":"7.000"}]
["3","W050101002001","地面换土","土壤类别:种植土\r\n取土运距:综合考虑\r\n回填厚度:40cm\r\n弃渣运距:5km","m3",{"v":129.76,"d":"129.760"}]
["5","050102010001","铺种草皮","1、草坪种类：马尼拉\r\r\n2、养护期：二级养护,养护期一年\r\r\n3、备注：优质，满铺","m2",{"v":324.4,"d":"324.400"}]
["12","040101002002","挖沟槽土（石）方（暂定量）","1、土壤类别:综合类土质、石质\r\r\n2、挖土深度:详见图纸设计\r\r\n3、弃土场、运距、取土及弃土等各项费用投标人综合考虑在报价内\r\r\n4、备注:工程量按清单计价规范计入，实际开挖量投标人自行勘察现场，综合考虑报价","m3",{"v":20,"d":"20.000"}]
["13","040103001002","沟内填土（暂定量）","1、填方材料品种:素土\r\r\n2、密实度:符合图纸设计要求\r\r\n3、夯填（碾压）:夯填\r\r\n4、备注:工程量按清单计价规范计入，实际回填量投标人自行勘察现场，综合考虑报价","m3",{"v":20,"d":"20.000"}]
["15","030208001001","电力电缆（暂定量）","1、部位:公厕进线\n2、型号:YJV22-3*16+1*10\n3、敷设方式:穿管敷设\n4、含电缆头制作安装","m",{"v":400,"d":"400.000"}]
[null,null,"本页小计"]
[null,null,"合  计"]
{"$rows_empty":16}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.46】"]